แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย  อำเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  
	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ
	จำนวนงบประมาณ
	ได้รับอนุมัติ

	๑
	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านละหานทราย 5ปริมาณงาน รื้อถอนพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 701.25 ตารางเมตร และงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 701.25 ตารางเมตร  
	499,900 บาท
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ ประจำปี ๒๕๖๙เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖9

	๒
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านโคกสะอาด ๒ ถึงสี่แยกถนนบ้านโคกสะอาด 4 ปริมาณงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร  
	499,100 บาท  
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ ประจำปี ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖9

	๓
	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนสายบ้านโคกสะอาด 2 จากรางระบายน้ำเดิม ถึงสามแยกถนนสายบ้านโคกสะอาด 11 ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 175 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 21 จุด  
	499,๐00 บาท
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ ประจำปี ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖9

	๔
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  รอบสระหนองตะเคียน ปริมาณงานหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 588 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,940 ตารางเมตร 
	49๗,๘00 บาท      
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ ประจำปี ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖9

	๕
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านน้อยลำคลอง 11 จากบริเวณนา นางบังออน สารัมย์ ถึงรอยต่อคอนกรีตเดิม ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 136 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 816 ตารางเมตร 
	497,100 บาท
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ ประจำปี ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖9


-๒-
	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ
	จำนวนงบประมาณ
	ได้รับอนุมัติ

	๖
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านชลประทาน 3 จาก รอยต่อคอนกรีตเดิม ถึงสามแยกถนนชลประทาน 2 ปริมาณงาน
ตอนที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 121 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร
ตอนที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๔ ตารางเมตร
	499,400 บาท
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ ประจำปี ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖9

	๗
	โครงการวางท่อพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกถนนหนองตาแอก 5 ถึงสี่แยกถนนบ้านหนองตาแอก 11 ปริมาณงานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 112 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๔ จุด และขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๓ ตารางเมตร
	๔99,800 บาท
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ ประจำปี ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖9

	๘
	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนสายบ้านโนนสะง่าพัฒนา 3 จากศาลากลางหมู่บ้านถึงสามแยกเชื่อมต่อกับแนวท่อระบายน้ำเดิม ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 196 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 12 จุด

	498,800 บาท
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ ประจำปี ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖9

	รวมงบประมาณทั้งสิ้น
	๓,๙๙๐๙๐๐ บาท
	





  




ผู้รับรองข้อมูล
   





                                                     ลงชื่อ  พิชยะพรรณฐ์  แพงไธสง  
                                          (นางสาวพิชยะพรรณฐ์  แพงไธสง)
                                  ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย
